## 一、 项目概况

## 成都市第八人民医院新建综合住院大楼拟采购一键式紧急呼叫系统，综合住院大楼总计需安装点位55个（低区1-6层）高区（7-12层）具体点位分布如下。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 位置 | 数量 | 单位 |
| 1层 | 重症护士站 医生办公室 主任办公室 护士长办公室 大厅导医台 内镜中心护士站 | 6 | 个 |
| 2层 | A/B区护士站 医生办公室 主任办公室 护士长办公室 | 5 | 个 |
| 3层 | A/B区护士站 医生办公室 主任办公室 护士长办公室 | 5 | 个 |
| 4层 | A/B区护士站 医生办公室 主任办公室 护士长办公室 | 5 | 个 |
| 5层 | A/B区护士站 医生办公室 主任办公室 护士长办公室 | 5 | 个 |
| 6层 | A/B区护士站 医生办公室 主任办公室 护士长办公室 | 5 | 个 |
| 7层 | 护士站 医生办公室 主任办公室 护士长办公室 | 4 | 个 |
| 8层 | 护士站 医生办公室 主任办公室 护士长办公室 | 4 | 个 |
| 9层 | 护士站 医生办公室 主任办公室 护士长办公室 | 4 | 个 |
| 10层 | 护士站 医生办公室 主任办公室 护士长办公室 | 4 | 个 |
| 11层 | 护士站 医生办公室 主任办公室 护士长办公室 | 4 | 个 |
| 12层 | 护士站 医生办公室 主任办公室 护士长办公室 | 4 | 个 |
| 总计数量 | 55 | 个 |

1. 安装方式

1、所有线路采取（阻燃PVC）套管、根据实际情况采用暗敷或明装。

2、报警主机安装于二期消防控制中心。

三、产品品牌不限，优先选择知名品牌或产品质量稳定。

四、质量要求

1、所有设备质保2年。

五、商务要求

1、提供365\*24小时紧急服务。

2、设备故障24小时内解决。

3、计价采用合同总价包干。