**第五部分 比选申请文件格式及要求**

**1、比选申请文件封面或扉页**

正本（或副本）

**项目名称：**

**比选申请文件**

项目编号：

**比选申请人名称：（加盖公章**）

**年 月 日**

**2、比选申请函**

**申 请 函**

致：成都市第八人民医院

一、我单位愿意参加 比选采购项目（项目编号： ）的比选。在审查和全面理解了所提供的比选文件后，以下签字人在此作为比选申请人代表参加本次比选。

二、我单位对提交的比选申请文件负责。贵方或授权代表可对我单位进行查询或调查，以证实提交的声明、文件和资料的真实性。

三、我单位完全理解采购人因法律和政策原因取消比选以及拒绝所有的比选申请，并对此类任何行动不承担任何责任。

四、如我单位中选，我单位承诺按比选文件要求签订合同，并将严格按照有关法律法规等相关政策开展工作。

五、比选申请文件有效期为递交比选申请文件截止日期后120个日历日内有效。

六、若我方中标，我方承诺按本项目采购文件的规定向贵公司缴纳招标代理服务费。

七、需要核实的资料，贵方或授权代表可以向下列人员查询：

联系人1： 电话：

联系人2： 电话：

比选申请人名称：（并加盖公章）

法定代表人或代理人：（签字）

日期： 年 月 日

**3、资格承诺函**

项目名称：

项目编号：

致：成都市第八人民医院

我单位 （比选申请人名称）作为 采购项目（项目编号： ）的比选申请人在此郑重承诺：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、比选申请人单位及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录；

7、法律、行政法规规定的其他条件；

8、我单位非联合体参加此次比选。

我单位对于以上承诺的真实性负责。如有不实，我单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

比选申请人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**4、营业执照或法人证书复印件**

**5、****报价表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 比选申请人名称 |  |
| 比选报价 | （大写）  元（小写） |

注：

1.比选报价应为包括比选文件相应规定的全部内容的报价；

2.比选报价应为含税价。

比选申请人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

## **6、报价要求响应文件**

已标价工程量清单应符合报价货币及报价要求的相关要求。

**7、法定代表人身份证明书**

致：成都市第八人民医院

（姓名），现系 （申请人全称）的法定代表人，特此证明。

本项目涉及相关文件中，若签名及印鉴与本资格证明书签字及印鉴样本不符的，本申请人不予承认。

法定代表人：(签字或盖法定代表人印章）

**法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，不允许粘贴）**

注：身份证所在页盖章视为有效

比选申请人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**8、法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我 (姓名) 系 (比选申请人) 的法定代表人，现授权 (姓名) 为我的委托代理人，以本单位的名义参加你单位组织的 比选采购项目（项目编号： 号）的比选活动。委托代理人在比选活动和合同比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及单位均予以承认并承担其所产生的所有权利和义务。

本授权书于年月日签字生效。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

**代理人身份证复印件（身份证两面均应复印，不允许粘贴）**

注：身份证所在页盖章视为有效

法定代表人： (签字或盖法定代表人印章）

代理人： （签字）

比选申请人名称：（并加盖公章）

说明：比选申请文件如均由比选申请人法定代表人签字的，则比选申请文件中可不提供法定代表人授权书。

**9、商务应答表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选文件的商务  条款 | 比选应答  （响应或不响应） | 说明  （若有偏离请详细列出） |
| 1 | 服务期限 |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |
| 4 | 验收方式 |  |  |

比选申请人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**10、技术、服务应答表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 技术参数/服务要求（详见比选文件第三部分） | 技术/服务响应 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：除本偏离表所列的指标外，其他所有技术/服务条款均完全响应本项目比选文件中的要求。

比选申请人名称（公章）：

日期： 年 月 日

注：1、以上表格格式行、列可增减。

2、按照比选项目技术要求的顺序对应填写。比选申请人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其比选或中选资格。若采购人在项目实施中发现比选申请人虚假响应，则采购人有权单方面中止合同；若采购人在项目验收后一年内发现比选申请人有虚假响应行为，则采购人有权追索比选申请人由此给采购人造成的一切损失。

**11、项目服务方案**

由比选申请人根据比选文件第三部分技术、服务、商务及其他要求内容、第四部分评分标准内容自行编写，格式不限。

比选申请人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**12、其他相关证明材料（如有）**

**格式自拟**

**附件：维修清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安宁疗护区室外内檐封堵口及外墙饰面** | | | | | | |
| **序号** | **工程项目名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **工艺做法及材料说明** |
| **一、改造安装项目** | | | | | | |
| 1 | 吊檐封板 | m2 | 48.00 |  | 0.00 | 工艺说明：铝合金板60mm宽吊檐封板封边 |
| 2 | 吊檐木板更换 | 米 | 80.00 |  | 0.00 | 工艺说明：吊檐木板更换40cm高 刷红漆 |
| 3 | 洞口封堵 | 项 | 1.00 |  | 0.00 | 工艺说明：钢丝网封堵已知洞口和山墙花格。 |
| 吊檐改造项目小计 | | | | | 0.00 |  |
| **二、外墙面改造项目** | | | | | | |
| 4 | 外墙面铲灰 | m2 | 79.00 |  | 0.00 | 工艺说明：机械+人工 |
| 5 | 外墙面抹灰 | m2 | 79.00 |  | 0.00 | 工艺说明：1、墙面找平石膏打底，墙面、顶面大面积初次找平，阴阳角提角，风干后再一次局部找平 2、外墙腻子墙面、顶面大面积刮抹二至三遍，局部五至六遍。砂纸大面积打磨，局部打磨 3、批刮专用基础材料+人工费。 |
| 6 | 外墙面底漆 | m2 | 79.00 |  | 0.00 | 工艺说明：1、封闭底漆涂刷1遍。 2、外墙封闭底漆材料+人工费。 |
| 7 | 外墙面真石漆喷涂 | m2 | 79.00 |  | 0.00 | 工艺说明：1、真石漆均匀喷涂2遍 |
| 8 | 外墙罩光漆喷涂 | m2 | 79.00 |  | 0.00 | 工艺说明：1、外墙面罩光漆涂刷1遍。 2、外墙罩光漆漆材料+人工费。 |
| 吊顶安装项目小计 | | | | | 0.00 |  |
| **三、其他项目** | | | | | | |
| 1 | 外墙综合脚手架 | m2 | 158.00 |  | 0.00 | 工艺说明：综合脚手架费用 |
| 2 | 安全文明施工费 | 项 | 1.00 |  | 0.00 | 工艺说明：人工费+材料费 |
| 3 | 成品保护费 | 项 | 1.00 |  | 0.00 | 工艺说明：人工费+材料费 |
| 其他项目小计 | | | | | .00 |  |
| **总合计** | | | | | | |
| 不含税合计金额 | | | | | 0.00 |  |
| 税金（9%） | | | | | 0.00 |  |
| 总合计 | | | | | 0.00 |  |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安宁疗护中心开裂墙体加固及简易避雷设施安装 | | | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 工艺做法及材料说明 |
| 一、墙体加固项目 | | | | | | |
| 1 | 剔除墙面白灰 | m2 | 8.00 |  | 0.00 | 工艺说明：机械+人工 |
| 2 | 墙面钢筋编织 | 米 | 95.00 |  | 0.00 | 工艺说明：螺纹钢φ12弯折绑扎 |
| 3 | 墙面模版加固 | m2 | 8.00 |  | 0.00 | 工艺说明：模版胶合板+木方+火钩固定拉结 |
| 4 | 墙面混泥土浇筑 | m3 | 0.80 |  | 0.00 | 工艺说明： 1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土拌合料：卵石5～40、中 |
| 5 | 双面砂浆抹灰找平 | m2 | 8.00 |  | 0.00 | 工艺说明：1、单面同质水泥砂浆打底一遍，抹平。 |
| 6 | 外墙面刮灰 | m2 | 8.00 |  | 0.00 | 工艺说明：1、墙面找平石膏打底，墙面、顶面大面积初次找平，阴阳角提角，风干后再一次局部找平 2、外墙腻子墙面、顶面大面积刮抹二至三遍，局部五至六遍。砂纸大面积打磨，局部打磨 3、批刮专用基础材料+人工费。 |
| 7 | 外墙面漆涂刷 | m2 | 8.00 |  | 0.00 | 工艺说明：1、立邦、多乐士乳胶漆底漆一遍，面漆二遍。 2、外墙乳胶漆材料+人工费。 |
| 8 | 立柱方钢50\*100 | m | 6.00 |  | 0.00 | 工艺说明：1、500\*100热镀锌方钢焊接加固 |
| 9 | 后保加固钢板 | 块 | 2.00 |  | 0.00 | 工艺说明：1、三家钢板支架打化学螺栓固定 |
| 墙体加固项目小计 | | | | | 0.00 |  |
| 二、简易避雷针安装项目 | | | | | | |
| 10 | 防雷绝缘双闪杠 | 个 | 2.00 |  | 0.00 | 工艺说明：0.6~1.2m 绝缘双闪杆 |
| 12 | 接地干线 | 米 | 78.00 |  | 0.00 | 工艺说明：10mm2 铜芯电源线 绝缘封套 |
| 13 | 双闪杆固定架 | 个 | 2.00 |  | 0.00 | 工艺说明：50\*50\*5mm 镀锌角钢三角支撑架 |
| 14 | 镀锌圆钢 | m | 99.00 |  | 0.00 | 工艺说明：φ12螺纹钢弯折插地1.5~2m深 |
| 15 | 地面基础破除 | m2 | 34.00 |  | 0.00 | 工艺说明：人工+机械费用 |
| 16 | 地面混泥土拆除 | m2 | 11.00 |  | 0.00 | 工艺说明：C20 混泥土浇筑 |
| 17 | 镀锌扁铁 | m | 34.00 |  | 0.00 | 工艺说明：镀锌扁铁接闪带连接 |
| 简易避雷针安装项目小计 | | | | | 0.00 |  |
| 总合计 | | | | | | |
| 不含税合计金额 | | | | | 0.00 |  |
| 税金（9%） | | | | | 0.00 |  |
| 总合计 | | | | | 0.00 |  |